Figure Géospace
Numéro de version: 1

Uxyz par rapport à la petite dimension de la fenêtre: 0.1
Rotations de Rxyz: verticale: 56.24128976592 horizontale: -63.26155267001 frontale: -19.34076711775

R1 réel libre de [0.01,5]
   Objet libre R1, paramètre: 0.34
   Pas de pilotage au clavier de R1: 0.04 (modifiable)
R2 réel libre
   Objet libre R2, paramètre: 3
O1 point libre sur la droite ox
   Objet libre O1, paramètre: 1.04135556321
   Pas de pilotage au clavier de O1: 0.04 (/ Uxyz,modifiable)
   Dessin de O1: non dessiné
O2 image de O1 par la symétrie de centre o
   Dessin de O2: non dessiné
C1 cercle de centre O1 et de rayon R1 dans le plan oxy (unité Uxyz)
   Dessin de C1: trait épais, non dessiné
C2 cercle de centre O2 et de rayon R2 dans le plan oxy (unité Uxyz)
   Dessin de C2: trait épais, non dessiné
a = (R1+R2)/2
c = oO1 (unité de longueur Uxyz)
b = sqrt(a^2-c^2)
u réel libre de [0,2pi]
   Objet libre u, paramètre: 2.30088815692
K point de coordonnées (acos(u),bsin(u),0) dans le repère Rxyz
   Dessin de K: non dessiné
E lieu du point K, pilote u (100 points)
   Dessin de E: trait épais, points non liés, non dessiné
C' cercle de centre K et de rayon O1K-R1 dans le plan oxy (unité Uxyz)
   Dessin de C': non dessiné
T1 point d'intersection 1 des cercles C1 et C'
   Dessin de T1: non dessiné
T'1 point d'intersection 2 des cercles C1 et C'
   Dessin de T'1: non dessiné
T2 point d'intersection 1 des cercles C2 et C'
   Dessin de T2: non dessiné
T'2 point d'intersection 2 des cercles C2 et C'
   Dessin de T'2: non dessiné
m réel libre de [0,pi/2]
   Objet libre m, paramètre: 0.97079632679
S image de K par la translation de vecteur KT1tan(m)vec(k) (unité de longueur Uxyz)
   Dessin de S: non dessiné
M1 point libre sur le segment [T1S]
   Objet libre M1, paramètre: 0.94376161462
   Dessin de M1: non dessiné
M2 point libre sur le segment [T2S]
   Objet libre M2, paramètre: 0.46630856488
   Dessin de M2: non dessiné
h réel libre de [0,5m]
   Objet libre h, paramètre: 2.13398163397
   Pas de pilotage au clavier de h: 0.04 (modifiable)
Z1 point sur demi-droite [T1S), distance à l'origine h/µ(h<=T1S) (unité de longueur Uxyz)
   Dessin de Z1: non dessiné
Z2 point sur demi-droite [T2S), distance à l'origine h/µ(h<=T2S) (unité de longueur Uxyz)
   Dessin de Z2: non dessiné
N point libre sur le segment [Z1Z2]
   Objet libre N, paramètre: 0.69801627588
   Dessin de N: non dessiné
Z lieu du point N, pilotes u et N (60 x 60 points)
   Dessin de Z: couleur RVB(255,255,192), trait épais, points liés
N1 lieu du point Z1, pilote u (700 points)
   Dessin de N1: rouge, trait épais, points non liés
N2 lieu du point Z2, pilote u (600 points)
   Dessin de N2: rouge, trait épais, points non liés
L1 lieu du point M1, pilotes u et M1 (100 x 100 points)
   Dessin de L1: gris, points liés
L2 lieu du point M2, pilotes u et M2 (100 x 100 points)
   Dessin de L2: gris foncé, points liés

Cm0 (touche R) sélection de R1 pour pilotage au clavier
Cm1 (touche H) sélection de h pour pilotage au clavier
Cm2 (touche O) sélection de O1 pour pilotage au clavier

Pilotage en boucle pour: u

Objet libre actif au clavier: h

Commentaire
Tas de sable sur une plaque circulaire percée d'un trou circulaire.
Commandes :
 R pour le rayon du trou
 H pour modifier le niveau de la section horizontale (rouge)
 O pour bouger le centre du trou
Fin de la figure