Figure Géospace
Numéro de version: 1

Uxyz par rapport à la petite dimension de la fenêtre: 0.1
Rotations de Rxyz: verticale: 15.213068041 horizontale: 42.903492591 frontale: -10.116365953
Paramètres de position de Rxyz: 0.4836, 0.6224

S point de coordonnées (0,0,5) dans le repère Rxyz
a = 1.5
H point libre sur le segment [oS]
   Objet libre H, paramètre: 0.442
   Dessin de H: rouge
K point de coordonnées (a,0,0) dans le repère Rxyz
   Dessin de K: non dessiné
p plan passant par H et perpendiculaire à la droite oz
B point d'intersection de la droite (SK) et du plan p
   Dessin de B: non dessiné
Cone cône de sommet S et de base de centre o et de rayon a (unité de longueur Uxyz)
Cyl cylindre de rayon HB et d'axe le segment [Ho] (unité de longueur Uxyz)
   Dessin de Cyl: rouge, hachures diagonales
V volume du solide Cyl (unité de longueur Uxyz)
x = Ho (unité de longueur Uxyz)

Objet libre actif au clavier: H
Parties cachées en pointillé

Commentaire
Situation
---------
  \Cette figure accompagne la figure cylcone2\ et
doit être chargée en même temps qu'elle.
Elles illustrent la recherche du cylindre de volume
maximal inscrit dans le cône en utilisant la
communication entre deux figures

Utilisation
-----------
  Placer les deux figures en mosaïque. Mettre
éventuellement la figure cylcone2 en mode "trace"
et dans la figure cylcone1 déplacer le point H au
clavier ou à la souris.
Fin de la figure